Das Saatgut wird mit der mechanischen Dosierung aus dem Saatgutbehälter über das Scharsystem zuverlässig in der richtigen Tiefe abgelegt – immer und bei jeden Bedingungen.