

**R&M ELECTRICAL GROUP LTD ПОКАЗАТЕЛИ ЧАСТОТЫ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ**



Статистические данные за последние 5 лет в отношении частоты несчастных случаев, где:-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AFR (коэффициент частоты несчастных случаев) = | к-во зафиксированных инцидентов x 100,000 = число отработанных человеко-часов | 0 |  |
| AIR (Аварийность) = | к-во отчетных инцидентовX100,000 к-во работающих | = | 0 |

Отчетные травмы определяются в соответствии регламентом RIDDOR Великобритании (3 дня + до апреля 2012 и 7 дней плюс от Апреля 2012)

НМИ - число мелких травм. NRI - число отчетных травм. NFA - число смертей.

NDO - число опасных случаев. NIN это число замечаний по улучшению, NPN - число уведомлений о запрете.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | AFR | AIR | NMI | NRI | NFA | NDO | NIN | NPN |
| 2015 | 0,26 | 584 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0,29 | 641 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 0,303 | 671 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 0,316 | 699 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 0,61 | 1315 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0,31 | 704 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 0,29 | 645 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

  